Istruzioni per la corretta vestizione degli shp files (.poi, .lin e .pol) della CTR 1:5000 della Regione Abruzzo.

per vestire correttamente gli shp files occorre innanzitutto avere i seguenti files:

- shape "xxxxxx.poi"
- shape "xxxxxx.lin"
- shape "xxxxxx.pol"
- file autocad "txxxxxx.dxf"
- cartella "Font"
- cartella "Legenda"
- Cartella "Void"

prima di iniziare bisogna installare i caratteri (font) contenuti nella cartella "font" (il Servizio 
Cartografico della Regione Abruzzo ha creato dei font dedicati visualizzare le simbologie della carta)
- per installare su windows7: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di carattere desiderato e quindi scegliere Installa.
- per installare su windows xp: aprire C:\WINDOWS\Fonts, cliccare sul tasto File (in alto a dx) e scegliere 
  "installa nuovo tipo di carattere" e seguire le istruzioni.

PROCEDURA PER LA VESTIZIONE:

- Aprire ArcGis
- Caricare gli shape .poi, .lin, .pol
- Pulsante dx sullo shp che si vuole vestire (es xxxxxx.poi) e scegliere Properties
- Scegliere "simbology" e cliccare su "Import"
- premere il tasto con l'icona cartella e andare a cercare il file .lyr corrispondente (Vestizione_lin.lyr, Vestizione_poi.lyr, Vestizione_pol.lyr)
- premere 4 volte ok
- ripetere per gli altri shape files

una volta vestiti i simboli NON saranno in scala. per scalarli e visualizzarli correttamente:

- pulsante dx sulla mappa e scegliere "data frame properties"
- andare su "general" e scegliere:
	- Units Map e Units display: meters
	- Reference scale: 1:5000
- premere ok

Note 1: è stata realizzata una vestizione "leggera" che NON visualizza una gran numero di vestizioni "non significative" 
        (es: vegetazione, simbologia architettonica, etc,)

Note 2: in genere gli shape files della CTR 1:5000 della Regione Abruzzo NON hanno esplicitato il Sistema di Riferimento utilizzato 
        (è possibile accorgersene se, una volta caricato i files, in basso a dx dello schermo appare "unknown units")
        per assegnare correttamente il sistema di riferimento occorre:
	- aprire ArcCatalog
		- cliccare col testo dx sullo shp
		- scegliere "properties"
		- scegliere dal menù a tendina "XY coordinate system"
			- cliccare sul pulsante "select"
				- projected coordinate system
				- UTM
				- WGS1984
				- WGS 1984 UTM Zone 33N
		- premere ok

GP (2012)